Название
PortaFloor(R) Pro

Производитель
Sport Court(R) (США)

Назначение
Для закрытия ледовых арен, искусственной травы асфальта, бетона и других синтетических покрытий

Тип
Модульное ударопрочное

Размер модуля  (длина х ширина х толщина)
61 х 15,2 х 2,3 см

Вес модуля
635 г

Цвет покрытия
Серый, гранит (темно-серый)

Дополнительные цвета
Черный, зеленый, красный, голубой

Основной материал
Армированный полипропилен

Поверхность
Антискользящая, гладкая, сплошная

Наполнитель
Нет

Транспортировка
Поставляется листами, на паллетах

Рисунок укладки
Рулоны раскатываются по длине площадки.

Межсекционные соединения
Петля и замок (неподвижное соединение) для бокового соединения рулонов. 

Петля и замок (подвижное соединение) для соединения плиток в рулоны.

Количество человек участвующих в застилке площадки 1800м2
5 чел

Время закрытия площадки покрытием, мин
6 часов

Наличие специального оборудование для монтажа 
Не требуется

Максимальное время нахождения на льду, без дополнительного использования специальных покрытий (от укладки до уборки)
Не ограничено

Условия хранения:

необходимая температура, °С

влажность помещения, %  

наличие вентиляции, да/нет

максимальная высота рядов при складировании, м
Горизонтально

от -30°С до + 65 °С 

нет ограничений

нет

2,2 м

Коэффициент нагрузки
154т /1м2, максимальная нагрузка

Ударопрочность (-18/0С)
ASTM D 5420

36 Дж

Амортизируемость, в %
Нет

Возможность чистки покрытия, да/нет
Да

Способ чистки покрытия, 

необходимость использования спец. средств
Мыть водой под напором

Гарантийный срок эксплуатации
5 лет

Срок эксплуатации
15 лет

Примечание
Компания «СПОРТСООРУЖЕНИЯ» эксклюзивный представитель Sport Court(R)  в России

